**Соответствие доводчиков *Armadillo стандарту* EN1154**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Серия доводчиков *Armadillo*** | **Соответствие стандарту  EN1154** | **Макс. ширина дверного полотна, мм** | **Масса дверного полотна, кг** |
| **LY3** | EN3 | 962 | 40-65 |
| **LY4** | EN4 | 1219 | 60-85 |
| **LY5** | EN5, EN6 | 1372 | 80-120 |

Если при выборе по параметрам «ширина дверного полотна» и «масса дверного полотна» получаются разные доводчики, то следует выбрать более мощный из двух.

Например, ширина дверного полотна 1000 мм (доводчик LY4), при этом его вес 90 кг (доводчик LY5). В этом случае на дверь следует установить доводчик LY5.

Также обращаем Ваше внимание на то, что при резких температурных колебаниях доводчик следует регулировать как минимум 2 раза в год: перед летним и перед зимним сезонами. Данные меры связаны с тем, что от перепада температур изменяется вязкость масла внутри доводчика,  что приводит к соответствующему изменениею скорости закрывания.

Внимание! Недопустимо принудительное закрывание двери, на которую установлен доводчик. Это может привезти к поломке изделия. Если необходимо ускорить или замедлить закрывание, достаточно соответственно отрегулировать доводчик.